{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":8,"sheets":["Accueil","Modèle d'objet","Parquet à clouer - ouvrage","Propriétés POBIM","Pays d'usage","Grandeurs","Feuil1","Remarques"],"not_rendered":{"charts":0,"images":246,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Accueil","index":0,"n_rows":2,"n_cols":5,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,null,null,null,"Cliquer sur le bouton pour créer un nouveau modèle d'objet générique"]

{"sheet":"Modèle d'objet","index":1,"n_rows":5,"n_cols":10,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["Identifiant unique","Documents de référence","Date de création","Nom dans la langue du créateur","Définition dans la langue du créateur","Nom en anglais international","Définition en anglais international","Représentation visuelle","Pays d'usage","Date de validation"]
[]
[]
["Propriétés associées"]
["Id","Nom dans la langue du créateur"]

{"sheet":"Parquet à clouer - ouvrage","index":2,"n_rows":75,"n_cols":10,"rows_kept":75,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Identifiant unique","Documents de référence","Date de création","Nom dans la langue du créateur","Définition dans la langue du créateur","Nom en anglais international","Définition en anglais international","Représentation visuelle","Pays d'usage","Date de validation"]
["{01D17B81-0053-496C-A475-20867BF9C6D9}","NF DTU 51.1 - Pose des parquets à clouer (P63-201)","2018-01-15T10:48:11","Parquet cloué - ouvrage","Parquet composé de lames en bois massif assemblées entre elles et fixées mécaniquement sur lambourdes. \n","Parquet to be nailed - work","To be defined",null,"FR","2018-09-19"]
[]
["Propriétés associées"]
["Id","Nom dans la langue du créateur"]
["{EABB319C-0C71-484B-B2BA-F9ED61D629BE}","Classement UPEC du produit"]
["{A870C89E-662C-4083-8EEF-8FF7847DD0AD}","Marque volontaire de qualité"]
["{C046E795-FF29-436A-9057-C46C4856D541}","Protection contre les remontées d'humidité - Revêtement de sol"]
["{115B0D4A-6A53-4324-AAE9-DD7565B8F571}","Primaire - Revêtement de sol"]
["{5E3DACD2-0E57-47A3-B12F-983A785F6095}","Format de revêtement de sol "]
["{72D88FB1-96C2-4D68-A4FC-ED8B205D9B46}","Sollicitation du local - Classement du local"]
["{04CCE513-F7E2-43C5-9810-DCB11B091EB3}","Type de support du revêtement de sol"]
["{215F6460-A15C-4BC2-8C14-D08EDC1C149C}","Enduit de sol"]
["{2F2D461A-5A08-4794-BB0F-B61F3A9BD052}","Epaisseur de la lame/panneau de parquet"]
["{B61D0C86-FF3A-4321-B7F8-686C7A124299}","Largeur des lames/panneaux de parquet (dimension utile)"]
["{699D1F46-CEC7-4668-89EF-7E10DFE7DBF3}","Longueur des lames/panneaux de parquet (dimension utile)"]
["{25834991-0805-4310-AF64-18C8ED74DF82}","Compatibilité sol chauffant PRE - revêtement de sol"]
["{02C9A982-F633-4796-BBDA-DBDE6662F09A}","Compatibilité sol chauffant hydraulique - revêtement de sol"]
["{A1F4C783-1731-47AC-8865-442182CE412C}","Compatibilité sol chauffant et rafraichissant - revêtement de sol"]
["{CFFA322C-F237-4497-A036-33B7FBFA3EAE}","Nature du support de l'ouvrage de revêtement de sol"]
["{E49623F1-AAFD-4286-B60B-71A88CC6B235}","Description du système de revêtement de sol coulé - Famille chimique"]
["{0CFB1CC5-CEDD-44D3-B06D-15D7D9EB7289}","Choix d'aspect des lames/panneaux - parquet"]
["{058ED6B4-4824-4E74-8A4A-85DADB8DED2C}","Chanfrein de la lames/dalles - parquet"]
["{6861FC94-C37F-4949-A464-85FDD1C4D17E}","Motifs de pose possibles  - parquet"]
["{6AD21D79-7487-432C-842D-38EC9E7CFD09}","Type de parquets"]
["{EB1B6C13-6205-4177-ADD8-21C09FBC2975}","Essence de bois de la lame/panneau de parquet massif"]
["{AF50A698-8B9F-448D-8F28-E1FBA7C40021}","Essence du parement de la lame/panneau de parquet contrecollé"]
["{EB4A11B6-F2E2-496C-9D85-D660C443753A}","Epaisseur du parement de la lame/panneau de parquet"]
["{B719415E-F5EE-4FF5-8E38-D9B28C74185E}","Type de finition du parquet"]
["{6ED5F3EE-8473-429A-8400-214C48285DD3}","Teinte du parquet"]
["{7C787DC9-8AC9-435A-8CCF-9C8C582F0251}","Etat de surface - parquet"]
["{42025FF7-9AFC-42DB-A4A6-C697698FAA26}","Type de sous-couche pour parquet"]
["{D5AFEDF7-5B19-42CF-A511-E7B728A8DF1F}","Plinthe - Revêtement de sol"]
["{1FB50E4F-0B74-411E-99CF-26B031228600}","Nature de l'âme (Contrecollé) - parquet contrecollé"]
["{20C17F65-8141-4A71-8107-EEE140A3E12F}","Epaisseur de l'âme - parquet contrecollé"]
["{67E3435A-B2F3-4C47-9B10-C3AAAA7E367A}","Marque volontaire de traçabilité du produit"]
["{25BD9F2B-87A4-468D-BCDC-E69DBE25C10A}","Resistance à la rupture - parquet"]
["{85ACCE8F-5D4F-4D3A-B253-C2F64D250E1A}","Marquage volontaire environnemental"]
["{01FF5A79-C36D-4955-8CD1-DEDF338C7348}","Type de Colle - parquet"]
["{DDA1DFF7-5B4C-4400-96B6-240CBA2928B0}","Système d'assemblage entre les lames en rive - parquet"]
["{274C85A7-6EDD-4500-8B54-77E4FB84CB9C}","Type d'assemblage entre les lames en bout - parquet"]
["{9E52D4F8-FB31-4E5C-AE69-700C04E4E83E}","Tolérance de planéite du support - Type de support de sol"]
["{AE4FB151-F99E-4702-AB24-8D87C134A8FB}","Planéité du support horizontal en béton ou mortier de ciment"]
["{1541064E-09D8-44F8-AD70-37A9B162D5B7}","Type de sollicitation du local"]
["{4A8B351F-02F0-477C-B60F-ACD19388900A}","Classement d'usage européen - revêtement de sol"]
["{30FDFC97-CA32-4F62-9632-4CC5D50885D6}","Plan de calepinage - revêtement de sol"]
["{B744D1AC-202E-45E7-88FC-45F68FF305C4}","Réservation"]
["{7F7981A0-3AF5-4767-B0B5-23DFF742987C}","Résistance à l'abrasion des finitions de parquet \n"]
["{55C188F1-7B6A-46A6-A77E-9F790EE6D976}","Résistance à la rayure des finitions de parquet\n"]
["{638FEAFD-D2BE-4D4C-BEB2-1E5D4342A5A3}","Résistance aux agents tachants des finitions de parquet \n"]
["{27EF3836-C7D3-4876-94ED-E209BB8A768F}","Résistance aux chocs des finitions de parquet \n"]
["{A4BCDDE2-2A09-4973-98A4-DC115A269292}","Marquage CE "]
["{AEEDFD17-35F9-42B8-919A-C5047180E051}","Remontées d'humidité - support"]
["{8F1A6B25-0022-4F54-8C70-5F0754C491C2}","Type de support neuf - Revêtement de sol"]
["{86BB7FFF-A137-431B-A2B2-B670BC110BE7}","Type de support ancien - Revêtement de sol"]
["{FA7663F9-E00C-46D1-8557-E4500DE186F5}","Résistance thermique utile"]
["{78777D71-A73B-479F-8FFD-B039B88AC4AA}","Masse volumique d'un matériau"]
["{88C47000-CC20-4EFA-9635-BAD0A61BC801}","indice d'amélioration de l'affaiblissement acoustique pondéré"]
["{52318156-B3E0-492C-BCBD-9F3497C508C9}","indice d'amélioration de l'affaiblissement acoustique pondéré A pour un bruit rose à l'émission "]
["{B911D24A-9067-4EF9-8D28-0B65FF07F5BE}","indice d'amélioration de l'affaiblissement acoustique pondéré A pour un bruit de trafic urbain à l'émission"]
["{4E41026A-F0D5-4128-A8CA-F21EEB98F2CF}","indice de réduction acoustique au bruit de choc pondéré"]
["{7FEFFD65-D009-43FD-B713-F4F3A027C5B2}","classe de la sonorité à la marche"]
["{BF8AA4E4-5CD5-4721-921D-472A08E54461}","existence d'une déclaration environnementale"]
["{F59A184D-E68A-47E7-8676-D3527AD76B04}","type de déclaration environnementale"]
["{ACC844F4-F535-4AD6-AEF9-3AD0E344CA01}","produit (ou système) de construction couvert par une FDES"]
["{0FCFC8F6-BC0F-411B-B100-A3AADE716361}","obligation d'étiquetage portant sur les émissions dans l'air intérieur"]
["{F1A30770-81CE-4BC7-8C9D-88AFB3A98440}","Classe d'émissions dans l'air intérieur"]
["{38B7797D-5F18-4F73-9B0B-68A0EBBD1669}","émission COVT"]
["{A78A70EA-1168-4C15-8A72-1F5182643485}","Présence d'amiante"]
["{06660DB6-FD2B-4B07-A279-9862DBA5B436}","réaction au feu - Euroclasse"]
["{AA6CBB5B-BB43-43B5-B1C4-3E065A75BEA4}","Réaction au feu (dégagement de fumée)"]
["{4CFFE876-532F-4B16-A1C8-25D5044B5C28}","Réaction au feu (chute de gouttellettes et débris enflammés)"]
["{F3AA4E94-B20C-4B32-B9D4-205DB64234EA}","Réaction au feu pour les sols "]
["{7ABCF399-64F3-4828-84E4-150984FCE485}","pouvoir calorifique supérieur"]
["{40C312B0-8D58-478A-A525-BF351CC17145}","réaction au feu - classement M"]

{"sheet":"Propriétés POBIM","index":3,"n_rows":102,"n_cols":19,"rows_kept":102,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Identifiant unique","Documents de référence","Date de création","symbole","Nom dans la langue du créateur","Définition dans la langue du créateur","Nom en anglais international","Définition en anglais international","Type","Cardinalité","Grandeur","Enumération des valeurs possibles dans la langue du créateur","Expression de la grandeur","Représentation visuelle","Pays d'usage","Valeurs bornes","Format","Relations entre propriétés","Date de validation"]
["{0EE59551-037B-48EC-B61F-3268D6D415E3}","NF DTU 26.2","2018-05-23T13:23:16",null,"Armature - chape ou dalle","Présence d'armature dans l'ouvrage","Reinforcement","Presence of reinforcement in the structure","boolean-type",1,"sans grandeur","OUI \nNON",null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-21"]
["{014607CE-0EA1-4CD2-87EA-0A39317768B1}","NF EN 12825","2018-05-23T13:19:29",null,"Classe de charge de rupture - Plancher surélevé","Classe de résistance aux efforts verticaux du plancher surélevé en fonction de sa charge de rupture :\nClasses :\n1 (≥4KN)- 2(≥6KN) - 3(≥8KN) - 4(≥9KN) - 5(≥10KN) - 6(≥12KN) ","Ultimate load class","Vertical load class of the raised access floor according to its ultimate load :\nClasses :\n1 (≥4KN)- 2(≥6KN) - 3(≥8KN) - 4(≥9KN) - 5(≥10KN) - 6(≥12KN) ","enumerated-type",1,"sans grandeur","1\n2\n3\n4\n5\n6 ",null,null,"FR","1 à 6",null,null,"2018-09-21"]
["{B7611941-FBAD-4658-B8CE-B57380DEEF84}","\nNF EN 12825","2018-05-23T13:19:30",null,"Classe de coefficient de sécurité - Plancher surélevé","Coefficient par lequel la charge de rupture est divisée pour obtenir la charge admissible du plancher surélevé","Class of safety factor","Factor by which the ultimate load is divided to establish the working load of the raised floor","enumerated-type",1,"sans grandeur","2 \n3",null,null,"FR","2 à 3",null,null,"2018-09-21"]
["{90E2B8B3-3325-4168-84C3-68A554FD2439}","NF DTU 52.1\nNF DTU 52.2\nNF DTU 52.10\nNF DTU 26.2\nNF P 84-313","2018-05-23T13:19:43",null,"Couche de désolidarisation - Matériau","Nature de la couche de désolidarisation pour chape ou dalle non structurelle","To be defined","To be defined","enumerated-type",1,"sans grandeur","Lit de sable lavé SE>70 classe 0/4mm ; \nFilm PE 150µm ; \nFeutre bîtumé type 36S ; \nNon-tissé synthétique> 170g/m² ; \nAutre dispositif bénéficiant d'un Atec Favorable",null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-21"]
["{B81C2A86-4399-4B43-8B61-9D8FAFEB7B63}","GTTE RevS","2018-05-23T13:19:25",null,"Epaisseur - Dalle de plancher surélevé","Epaisseur des dalles de plancher surélevé","Raised access floors panel thickness","To be defined","integer-type",1,"longueur",null,"mm",null,"FR",null,null,null,"2018-09-21"]
["{C66C0BA1-A40B-4126-BA57-B62E1681494A}","NF EN 12825","2018-05-23T13:19:07",null,"Dimensions - Dalle de plancher surélevé ","Dimension des côtés de la dalle de plancher surélevé","Raised access floor panel - Dimensions","Dimension of any side of a raised access floor panel","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-21"]
["{FD06123D-4D23-4E2A-BB7B-F15B20D87933}","NF DTU 57.1  (septembre 2007)","2018-05-23T13:19:07",null,"Matériau - Dalle de plancher surélevé ","Matériau utilisé pour les dalles de plancher surélevé","Raised access floor panel - Material","Raw material used for raised access floor panels","enumerated-type",1,"sans grandeur","Panneau de particules de bois agglomérées à haute densité\nAcier\nAluminium\nSulfate de calcium \nBéton",null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-21"]
["{95A281DC-670F-4378-B718-B17970C9AB7E}","NF EN 12825","2018-05-23T13:19:30",null,"Classe de flèche - Plancher surélevé","Classe de flèche maximum du plancher surélevé lorsque la charge admissible est appliquée","Class of deflection","Class of maximum defletion of raised access floor when working load is applied","enumerated-type",1,"sans grandeur","A - B - C",null,null,"FR","A à C",null,null,"2018-09-21"]
["{619E002A-4527-40C1-AB11-A4A20C676884}","NF DTU 52.1\nNF DTU 52.2\nNF DTU 52.10\nNF DTU 26.2","2018-05-23T13:23:22",null,"Forme de pente","Ouvrage en mortier ou en béton exécuté de manière à réaliser une pente","To be defined","To be defined","integer-type",1,"pourcentage",null,"%",null,"FR",1,null,null,"2018-09-21"]
["{CCDC53FF-6D14-4487-874C-5D45BE21E330}","NF EN 12825","2018-05-23T13:19:05",null,"Hauteur finie du plancher surélevé","Hauteur totale nominale entre la face supérieure du sol sous-jacent (support) et la face supérieure du plancher surélevé.","Finished floor height","Nominal vertical dimension from the specified sub floor level to the specified finished floor level","integer-type",1,"longueur",null,"mm",null,"FR",null,null,null,"2018-09-21"]
["{EABB319C-0C71-484B-B2BA-F9ED61D629BE}","Cahier du CSTB 3782 - Octobre 2017 -Notice sur le classement UPEC et Classement UPEC des locaux","2018-05-23T13:24:02",null,"Classement UPEC du produit","Marque de qualité associée au produit, certification UPEC pour les revêtements de sol","UPEC certification","UPEC certification","character-type",1,"sans grandeur","U2P2E1C0\nU2P2E1C1 \n\nU2sP2E1C0\nU2sP2E1C1 \nU2sP3E1C1\nU2sP2E2C1\nU2sP3E2C1\nU2sP3E2C2\n\nU3P2E1C0\nU3P2E1C1\nU3P2E2C1\nU3P2E2C2\nU3P2E3C2\nU3P3E1C0\nU3P3E1C1\nU3P3E2C1\nU3P3E2C2\nU3P3E2C3\nU3P3E3C2\nU3P3E3C3\n\nU3sP2E1C1\nU3sP2E2C2\nU3sP3E1C0\nU3sP3E1C1\nU3sP3E2C1\nU3sP3E2C2\nU3sP3E2C3\nU3sP3E3C2\nU3sP3E3C3\n\nU4P3E2C1\nU4P3E2C2\nU4P3E2C3\nU4P3E3C2\nU4P3E3C3\nU4P4E2C1\nU4P4E2C2\nU4P4E3C2\nU4P4E3C3\n\nU4P4sE3C2\nU4P4sE2C2\nU4P4sE2C1",null,null,"FR",null,null,"{72D88FB1-96C2-4D68-A4FC-ED8B205D9B46}","2018-09-21"]
["{A870C89E-662C-4083-8EEF-8FF7847DD0AD}","GTTE RevS","2018-05-23T13:24:02",null,"Marque volontaire de qualité","Marque volontaire de qualité associée au produit","Voluntary brand of product quality \n","Voluntary brand of product quality","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-21"]
["{75E2B4EC-BE84-4FBB-9537-0A9E98FC40E6}","NF DTU 57.1  (septembre 2007)","2018-05-23T13:19:33",null,"Réseau de tresse de masse - Mise à la terre - plancher surélevé","Mise en place d'un réseau de tresse de masse (La mise à la terre du réseau est réalisée par le lot électricité)","Network of copper strip - Earthing","Installation of a network of copper strip ( Earthing of the network is made by company in charge with electricity )","boolean-type",1,"sans grandeur","OUI - NON",null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-21"]
["{37E0F681-9D12-4DBF-88DE-CD18EE9B1FBA}","NF DTU 52.1\nNF DTU 52.2","2018-05-23T13:23:43",null,"Nature de l'élément principal de revêtement céramique ou assimilé ","Nature de l'élément principal composant le revêtement céramique ou assimilé (Cas des carrelage composé de plusieurs éléments)","To be defined","To be defined","enumerated-type",1,"sans grandeur","Carreaux\nDalles\nPlaquette de terre cuite\nPâte de verre\nPierres naturelles",null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-21"]
["{C046E795-FF29-436A-9057-C46C4856D541}","GTTE RevS","2018-05-23T13:18:41",null,"Protection contre les remontées d'humidité - Revêtement de sol","Type de protection contre les remontées d'humidité de l'ouvrage de revêtement de sol","Protection against rising damp","Presence of protection against rising damp of the flooring structure","Enumerated-type",1,"sans grandeur","Chape désolidarisée (Autre lot)\nBarrière adhérente\nSystème de sous-couche d’interposition spécifique et revêtement de sol PVC collé\nSans objet",null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-21"]
["{9C4B6DD8-B92F-46CE-9F4D-06662E73B5B6}","NF DTU 57.1","2018-05-23T13:19:05",null,"Type de finition - Plancher surélevé ","Type de plancher surélevé, revêtu en usine ou destiné à recevoir un revêtement","Raised access floor - Type of finish","Type of raised access floor, either with covering applied in factory, or without covering ( finished covering being installed on site )","boolean-type",1,"sans grandeur","Revêtu en usine \nDestiné à recevoir un revêtement",null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-21"]
["{FABE42D4-78AC-4738-9A67-51EBB020A40A}","NF DTU 53.2\nNF DTU 53.12","2018-05-23T13:19:32",null,"Antistatique (Potentiel de charge) - Revêtement de sol PVC","Propriété antistatique de l'ouvrage (Potentiel de charge)","Antistatic","Antistatic property of the raised access floor","boolean-type",1,"sans grandeur","OUI - NON",null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-21"]
["{115B0D4A-6A53-4324-AAE9-DD7565B8F571}","NF DTU 53.1\nNF DTU 53.2\nNF DTU 53.12 (En cours de conception)","2018-05-23T13:18:38",null,"Primaire - Revêtement de sol","Matériau liquide, appliqué en couche mince pour améliorer l’adhérence du revêtement au support.","To be defined","To be defined","enumerated-type",1,"sans grandeur","OUI\nSi nécessaire",null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-21"]
["{D18D177F-FC2E-40DF-8E2E-EEC8D68A335A}","NF DTU 53.2\nNF DTU 53.12 (En cours de conception)","2018-05-23T13:18:14",null,"Remontées en plinthe - Revêtement de sol","Remontées en plinthe du revêtement de sol sur les parois verticales","To be defined","To be defined","boolean-type",1,"sans grandeur","OUI - NON",null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-21"]
["{0018524E-85F3-4F3E-9A30-8226AC2116F6}","\nNF DTU 53.2\nNF DTU 53.12","2018-05-23T13:19:32",null,"Résistance électrique transversale - Revêtement de sol PVC","Propriété de résistance électrique transversale de l'ouvrage","To be defined","To be defined","enumerated-type",1,"sans grandeur","Conducteur \nDissipateur",null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-21"]
["{2DBE8F07-715A-49F1-A998-FB0B8B34A698}","NF DTU 57.1  ","2018-05-23T13:19:28",null,"Revêtement de sol du plancher surélevé","Revêtement de sol recouvrant le plancher surélevé","Floor covering","Type of covering on upper surface of raised access floor panels","enumerated-type",1,"sans grandeur","Tapis plat aiguilleté\nMoquette tuftée à velours coupé\nRevêtement vinyle flexible \nCaoutchouc \nLinoléum\nStratifiés\nParquets\nAutre",null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-21"]
["{5E3DACD2-0E57-47A3-B12F-983A785F6095}","NF DTU 53.1\nNF DTU 53.2\nNF DTU 53.12 (En cours de conception)\nNF DTU 51.2\nNF DTU 51.1\nNF DTU 51.11","2018-05-23T13:18:10",null,"Format de revêtement de sol ","Format géométrique des éléments de revêtement de sol: Lé, lame, dalle, panneau","format","\nGeometric format of the elements of flooring: strip , parquet strip, slab, panel","enumerated-type",1,"sans grandeur","Lés\nDalles\nLames\npanneaux (parquet uniquement)",null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-21"]
["{B111DB02-24DA-4612-803E-72D15862C0EB}","NF DTU 53.1\nNF DTU 53.12 (En cours de conception)","2018-05-23T13:18:37",null," Thibaude (sous-couche) - Revêtement de sol textile","Présence d'une thibaude. Produit manufacturé en rouleaux placé sous un revêtement de sol textile tendu et contribuant par sa résilience et son élasticité aux qualités de confort et de durabilité du revêtement.","To be defined","To be defined","boolean-type",1,"sans grandeur","OUI - NON",null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-21"]
["{564AA36C-5F38-43AA-8794-FAF565181099}","NF DTU 53.1\nNF EN 1307\nNF DTU 53.12 (En cours de conception)","2018-05-23T13:18:37",null,"Type de revêtement de sol textile","Type de fabrication du revêtement de sol textile (tricotées, touffetées, tissées, floquées, nappées, aiguilletés)","To be defined","To be defined","enumerated-type",1,"sans grandeur","Tricotées\nTouffetées\nTissées\nFloquées\nNappées\nAiguilletés",null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-21"]
["{1658BA22-4813-4E61-86F4-B7CF14C5C3F3}","NF DTU 53.1\nNF DTU 53.12 (En cours de conception)\n","2018-05-23T13:18:28",null,"Type de pose du revêtement de sol textile","Méthode de mise en œuvre du revêtement de sol textile (collée, tendue ou plombante amovible)","To be defined","To be defined","enumerated-type",1,"sans grandeur","Collée\nTendue\nPlombante amovible",null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-21"]
["{72D88FB1-96C2-4D68-A4FC-ED8B205D9B46}","Cahier du CSTB - Notice sur le classement UPEC et Classement UPEC des locaux","2018-05-23T13:18:41",null,"Sollicitation du local - Classement du local","Classement d'usage du local selon le classement UPEC des locaux","\nSolicitation of the room - premises' classification","Classification of use of premises according to UPEC classification of premises","enumerated-type",1,"sans grandeur","U2P2E1C0\nU2P2E1C1 \n\nU2sP2E1C0\nU2sP2E1C1 \nU2sP3E1C1\nU2sP2E2C1\nU2sP3E2C1\nU2sP3E2C2\n\nU3P2E1C0\nU3P2E1C1\nU3P2E2C1\nU3P2E2C2\nU3P2E3C2\nU3P3E1C0\nU3P3E1C1\nU3P3E2C1\nU3P3E2C2\nU3P3E2C3\nU3P3E3C2\nU3P3E3C3\n\nU3sP2E1C1\nU3sP2E2C2\nU3sP3E1C0\nU3sP3E1C1\nU3sP3E2C1\nU3sP3E2C2\nU3sP3E2C3\nU3sP3E3C2\nU3sP3E3C3\n\nU4P3E2C1\nU4P3E2C2\nU4P3E2C3\nU4P3E3C2\nU4P3E3C3\nU4P4E2C1\nU4P4E2C2\nU4P4E3C2\nU4P4E3C3\n\nU4P4sE3C2\nU4P4sE2C2\nU4P4sE2C1",null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-21"]
["{EED00544-0EE5-4530-AC9D-D4298DE76202}","NF DTU 53.2\nNF DTU 53.12 (En cours de conception)","2018-05-23T13:18:14",null,"Traitement des joints du revêtement de sol PVC","Traitement des joints des différents éléments de revêtement de sol PVC","To be defined","To be defined","enumerated-type",1,"sans grandeur","Joints vifs\nSoudures à froid\nSoudures à chaud",null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-21"]
["{C5062DD1-1106-4ABB-8072-A66866506293}","NF DTU 52.10","2018-05-23T13:23:11",null,"Type de sous-couche isolante","Type de sous-couche appliqué sur un support, pour remplir une fonction particulière (thermique, acoustique) avant la pose d’un revêtement","To be defined","To be defined","enumerated-type",1,"sans grandeur","Thermique\nPhonique\nThermique et Phonique",null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-21"]
["{2D08C9EB-9E2D-4BC2-9C18-6044F3160EEC}","NF DTU 57.1 ","2018-05-23T13:19:25",null,"Traitement anti-poussière","Traitement anti-poussière du support du plancher surélevé","Antidust paint","Raised access floors antidust paint","enumerated-type",1,"sans grandeur","OUI - NON",null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-21"]
["{0341E6E1-1AEF-49A5-9037-C86390EFD440}","NF DTU 57.1  (septembre 2007)","2018-05-23T13:19:27",null,"Type de structure du plancher surélevé","Présence ou non de composants horizontaux reliant les vérins entre eux et pouvant contribuer à supporter les dalles.","To be defined","To be defined","enumerated-type",1,"sans grandeur","Auto-portante \nEntretoisée",null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-21"]
["{04CCE513-F7E2-43C5-9810-DCB11B091EB3}","NF DTU 53.1\nNF DTU 53.2\nNF DTU 53.12 (En cours de conception)","2018-05-23T13:18:08",null,"Type de support du revêtement de sol","Type de support sur lequel le revêtement de sol est mis en œuvre","To be defined","To be defined","enumerated-type",1,"sans grandeur","Dallage (neuf)\nPlancher en béton (neuf)\nChape ou dalle non structurelle (neuf)\nSupport à base de bois ou panneaux dérivés du bois (neuf)\nPlancher surélevé (neuf)\nChape fluide à base de sulfate de calcium sous Avis Technique (neuf)\nAutre type de support sous Avis Technique (Neuf)\n\nDallage (Existant)\nPlancher en béton (Existant)\nChape ou dalle non structurelle (Existant)\nSupport à base de bois ou panneaux dérivés du bois (Existant)\nPlancher surélevé (Existant)\nAncien revêtement de sol admissible (Existant)\nAutre type de support (Existant)",null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-21"]
["{72E1C6F1-1ADD-45DD-941E-2F49C5650DD2}","NF DTU 26.2","2018-05-23T13:23:22",null,"Type de finition (Brut / recouverte) - Chape ou dalle non structurelle","Type de finition de la chape ou dalle non structrurelle, brut ou recouverte d'un revêtement de sol","To be defined","To be defined","enumerated-type",1,"sans grandeur","Brut\nRecouverte",null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-21"]
["{215F6460-A15C-4BC2-8C14-D08EDC1C149C}","NF DTU 53.1\nNF DTU 53.2\nNF DTU 53.12 (En cours de conception)\nNF DTU 52.10","2018-01-12T16:32:18",null,"Enduit de sol","Type d'enduit de sol mis en œuvre en fonction de l'épaisseur nécessaire","To be defined","To be defined","enumerated-type",1,"sans grandeur","Enduit de lissage\r (3-5mm)\nEnduit de ragreage\r (5-10mm)\nEnduit de dressage\r (+10 mm)",null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-21"]
["{146529C9-E0DE-4018-A833-B9E6D7166614}","NF DTU 52.10","2018-05-23T13:23:40",null,"Sous-couche - Charges d'exploitation admissibles","Charges d'exploitation admissibles de la sous-couche en fonction du type de local\na≤500kg/m²\nb≤200kg/m²","To be defined","To be defined","enumerated-type",1,"sans grandeur","a\nb",null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-21"]
["{2F2D461A-5A08-4794-BB0F-B61F3A9BD052}","NF EN 14342\nNF EN 13226\nNF EN 13227\nNF EN 13489\nNF  EN 13488\nNF DTU 51.1\r\nNF DTU 51.11\r\nNF DTU 51.2\n","2018-02-14T12:02:10",null,"Epaisseur de la lame/panneau de parquet","Epaisseur réelle des lames/panneaux de parquets cotée suivant z perpendiculaire au plan de pose.","Thickness of the plank","Thickness of the plank","real-type",1,"longueur",null,"mm",null,"FR",null,null,null,"2018-09-21"]
["{0592822D-1514-4832-886A-C6F2FD22F75C}","NF EN 14342\nNF EN 13226\nNF EN 13227\nNF EN 13489\nNF  EN 13488\nNF DTU 51.1\r\nNF DTU 51.11\r\nNF DTU 51.2\n","2018-02-14T11:57:09",null,"Définition du complexe - parquet","Définition du complexe","définition of the system","definition of the system","enumerated-type",1,"sans grandeur","parquet + colle\nparquet  + sous-couche\nparquet + colle + sous-couche\n",null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-21"]
["{B61D0C86-FF3A-4321-B7F8-686C7A124299}","NF EN 14342\nNF EN 13756\nNF EN 13226\nNF EN 13227\nNF EN 13489\nNF  EN 13488\nNF DTU 51.1\r\nNF DTU 51.11\r\nNF DTU 51.2\n","2018-02-14T11:57:11",null,"Largeur des lames/panneaux de parquet (dimension utile)","Largeur utile (visible) des lames/panneaux de parquet cotée suivant x ou y dans le plan de pose.","Widhtness of the plank","Widhtness of the plank","real-type",1,"longueur",null,"mm",null,"FR",null,null,null,"2018-09-21"]
["{699D1F46-CEC7-4668-89EF-7E10DFE7DBF3}","NF EN 14342\nNF EN 13226\nNF EN 13227\nNF EN 13489\nNF  EN 13488\nNF DTU 51.1\r\nNF DTU 51.11\r\nNF DTU 51.2\n","2018-02-14T11:57:12",null,"Longueur des lames/panneaux de parquet (dimension utile)","Longueur utile (visible) des lames/panneaux de parquet cotée suivant x ou y dans le plan de pose.","Length of the plank","Length of the plank","real-type",1,"longueur",null,"mm",null,"FR",null,null,null,"2018-09-21"]
["{25834991-0805-4310-AF64-18C8ED74DF82}","NF EN 14342\nNF DTU 51.1\r\nNF DTU 51.11\r\nNF DTU 51.2\nNF DTU 53.1\nNF DTU 53.2\nNF DTU 53.12 (En cours de conception)\n","2018-02-14T11:27:38",null,"Compatibilité sol chauffant PRE - revêtement de sol","Compatibilité sol chauffant PRE","Compatibility with underfloor electric heating","Compatibility with underfloor electric heating","boolean-type",1,"sans grandeur","OUI  - NON",null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-21"]
["{02C9A982-F633-4796-BBDA-DBDE6662F09A}","NF EN 14342\nNF DTU 51.1\r\nNF DTU 51.11\r\nNF DTU 51.2\nNF DTU 53.1\nNF DTU 53.2\nNF DTU 53.12 (En cours de conception)\n","2018-02-14T11:27:39",null,"Compatibilité sol chauffant hydraulique - revêtement de sol","Compatibilité sol chauffant hydraulique","Compatibility with underfloor hydraulic heating","Compatibility with underfloor hydraulic heating","boolean-type",1,"sans grandeur","OUI  - NON",null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-21"]
["{A1F4C783-1731-47AC-8865-442182CE412C}","NF EN 14342\nNF DTU 51.1\r\nNF DTU 51.11\r\nNF DTU 51.2\n","2018-02-14T11:27:39",null,"Compatibilité sol chauffant et rafraichissant - revêtement de sol","Compatibilité sol chauffant et rafraichissant","Compatibility with underfloor cooling","Compatibility with underfloor cooling","boolean-type",1,"sans grandeur","OUI  - NON",null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-21"]
["{EABFEB5D-9D22-45CF-83AF-FF83E2C21374}","NF DTU 52.1","2018-05-23T13:24:03",null,"Dimension de l'élément de revêtement de sol scellé","Dimensions maximales de l'élément principal de revêtement de sol scellé","To be defined","To be defined","character-type",1,"longueur",null,"mm",null,"FR",null,null,null,"2018-09-21"]
["{69F8FB48-5B5D-43E7-B809-1E218E1CBE76}","NF DTU 52.10","2018-05-23T13:23:13",null,"Sous-couche - Caractérisque complémentaire","Caractéristiques complémentaire de la sous-couche isolante\na (acoustique)\nch (compatible avec un support chauffant)","To be defined","To be defined","enumerated-type",1,"sans grandeur","a (acoustique)\nch (sol chauffant)\na et ch",null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-21"]
["{10EFDB9F-7DC2-40A3-BF21-97BFD136C1FF}","NF DTU 26.2\nNF DTU 52.1\nNF EN 13813\nNF EN 13318","2018-06-12T18:34:39",null,"Type de mise en œuvre - Chape ou dalle non structurelle","Mode de mise en oeuvre de la chape ou dalle non structurelle","To be defined","To be defined","enumerated-type",1,"sans grandeur","adhérente\nflottante\ndésolidarisée sur sous-couche isolante\nIsolante",null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-21"]
["{CFFA322C-F237-4497-A036-33B7FBFA3EAE}","GTTE RevS","2018-06-12T18:38:57",null,"Nature du support de l'ouvrage de revêtement de sol","Nature du support de l'ouvrage - neuf ou existant\n","To be defined","To be defined","enumerated-type",1,"sans grandeur","Neuf\nExistant",null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-21"]
["{4A8A99AF-0060-49CD-B42B-3175545C7BBD}","GTTE RevS","2018-05-23T13:23:15",null,"Epaisseur de la chape ou dalle non structurelle","Epaisseur de la chape ou dalle non structurelle","To be defined","To be defined","integer-type",1,"longueur",null,"mm",null,"FR","Min :\n3mm (chape) 5mm(dalle)",null,null,"2018-09-21"]
["{FA725CBF-7498-4003-B7CE-EA7253565BF6}","GTTE RevS","2018-05-23T13:18:53",null,"Marque de qualité (IPRU) - Revêtement de sol coulé","Marque de qualité associée au produit (certification IPRU)","To be defined","To be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-21"]
["{72B23520-732F-45FF-86B4-550D3D7ED27D}","NF DTU 52.1\nNF DTU 52.10\nNF DTU 26.2","2018-05-23T13:23:53",null,"Ravoirage - type","Ouvrage intermédiaire, non compressible et nivelé, mis en œuvre sur le support (dallage, plancher). Il permet d'obtenir un niveau imposé ou d'y noyer des canalisations ou fourreaux.","To be defined","To be defined","enumerated-type",1,"sans grandeur","A (2cm max)\nB (3cm max)\nC (4cm max)\nD (6cm max)\nE (5cm max)",null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-21"]
["{E49623F1-AAFD-4286-B60B-71A88CC6B235}","NF DTU 54.1","2018-05-23T13:18:52",null,"Description du système de revêtement de sol coulé - Famille chimique","Famille chimique principale du revêtement de sol coulé à base de résine","To be defined","To be defined","enumerated-type",1,"sans grandeur","Epoxy phase aqueuse\nEpoxy phase solvant\nPolyuréthanne phase solvant\nPolyuréthanne sans solvant\nMéthacrylate\nEpoxy uréthannes\nPolyester",null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-21"]
["{6079459A-1E5E-4167-8561-3ED185DC7876}","NF DTU 52.1","2018-05-23T13:23:43",null,"Revêtement de sol scellé - Association de plusieurs éléments de revêtement","Ouvrage de revêtements de sol scellé composé de plusieurs éléments de revêtement différents","To be defined","To be defined","boolean-type",1,"sans grandeur","OUI - NON",null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-21"]
["{2F942865-6F2B-417B-9557-483C3426A911}","GTTE RevS","2018-05-23T13:18:53",null,"Sollicitation\"industrielles\" - Classement IPRUC","Le classement IPRUC caractérise les sollicitations mécaniques et chimiques d'un local industriel et permet de choisir le revêtement de sol coulé ou la couche d'usure incorporée au dallage adaptée. Il procède du même principe que le classement des locauxs à usage piétonnier. C'est le Maître de l'ouvrage qui détermine, en fonction des contraintes d'exploitation mécaniques (classement I/M de 1 à 4), chimiques (classement I/C de 0 à 4) et des exigences particulières du local, à l'aide du progiciel d'aide mis en ligne par le CSTB, les sollicitations son local auquel les procédés classé P/MC peuvent répondre.\nLes sollicitations peuvent être les suivantes : Trafic - chocs - poinçonnement des charges statiques - ripage - roulage - autres (vibrations, machines outils, etc.) - Produits alimentaires, matières premières, solvants, lubrifiants, hydrocarbures, solvants, autres - procédé de nettoyage - de désinfection, modes, PH, température de lavage, température d'écoulement, etc.","To be defined","To be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-21"]
["{0CFB1CC5-CEDD-44D3-B06D-15D7D9EB7289}","NF EN 14342\nNF EN 13226\nNF EN 13227\nNF EN 13489\nNF  EN 13488\nNF DTU 51.1\r\nNF DTU 51.11\r\nNF DTU 51.2\n","2018-02-14T11:27:28",null,"Choix d'aspect des lames/panneaux - parquet","Choix du classement d'aspect des lames/panneaux de parquets en fonction de la présence, la taille, la répartition des singularités du bois","Choice","Choice","enumerated-type",1,"sans grandeur","Classe O\nClasse □\nClasse ∆\nClassement Libre",null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-21"]
["{058ED6B4-4824-4E74-8A4A-85DADB8DED2C}","NF EN 14342\nNF EN 13226\nNF EN 13227\nNF EN 13489\nNF  EN 13488","2018-02-14T11:27:29",null,"Chanfrein de la lames/dalles - parquet","Géométrie du chanfrein de la lames/dalles","Bevel","Type of bevel","enumerated-type",1,"sans grandeur","avec\nsans",null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-21"]
["{6861FC94-C37F-4949-A464-85FDD1C4D17E}","NF EN 14342\nNF EN 13756\nNF DTU 51.1\r\nNF DTU 51.11\r\nNF DTU 51.2\n","2018-02-14T11:27:29",null,"Motifs de pose possibles  - parquet","Nom des motifs de pose possibles","Possible patterns","Possible patterns","enumerated-type",1,"sans grandeur","parquet à la française\nparquet à l'anglaise à coupe perdue\nparquet à coupe de pierre\nparquet à bâtons rompus\nparquet en point de hongrie\nparquet décor à damier\nparquet versailles\nparquet chantilly\nparquet aremberg\nparquet dampierre\nparquet pavés en bois de bout\nparquet lamelles sur chant",null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-21"]
["{6AD21D79-7487-432C-842D-38EC9E7CFD09}","NF EN 14342\nNF DTU 51.1\r\nNF DTU 51.11\r\nNF DTU 51.2\n","2018-02-14T11:57:13",null,"Type de parquets","Nature du parquet, massif, contre-collées, panneaux de parquets","Type of parquet","Type of product : solid parquet,  multilayer parquet, parquet panel","character-type",1,"sans grandeur","parquet massif,\npartquet  contrecollées,\npanneaux de parquet",null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-21"]
["{EB1B6C13-6205-4177-ADD8-21C09FBC2975}","NF EN 14342\nNF EN 13756\nNF EN 13226\nNF EN 13227\nNF  EN 13488\nNF DTU 51.1\r\nNF DTU 51.11\r\nNF DTU 51.2\n","2018-02-14T11:57:15",null,"Essence de bois de la lame/panneau de parquet massif","Essence de bois (Pour les parquets massifs)","Variety of wood (for solid parquet)","Variety of wood (for solid parquet)","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-21"]
["{AF50A698-8B9F-448D-8F28-E1FBA7C40021}","NF EN 14342\nNF EN 13756\nNF EN 13227\nNF EN 13489\nNF  EN 13488\nNF DTU 51.1\r\nNF DTU 51.11\r\nNF DTU 51.2\n","2018-02-14T11:57:16",null,"Essence du parement de la lame/panneau de parquet contrecollé","Essence de bois du parement (Pour la couche d'usure des parquets contrecollés)","Variety of wood (for engineered wood parquet)","Variety of wood (for engineered wood parquet)","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-21"]
["{EB4A11B6-F2E2-496C-9D85-D660C443753A}","NF EN 14342\nNF EN 13488\nNF EN 13756\nNF DTU 51.1\r\nNF DTU 51.11\r\nNF DTU 51.2\n","2018-02-14T11:57:17",null,"Epaisseur du parement de la lame/panneau de parquet","Epaisseur de lame pour parquet massif et panneau de parquet ou épaisseur de la couche d'usure pour les parquets contrecollés","Thickness of the face of the parquet strip/ parquet panel","Thickness of the strip for solid parquet/parquet panel  or thickness of the face for multilayer parquet","real-type",1,"longueur",null,"mm",null,"FR",null,null,null,"2018-09-21"]
["{B719415E-F5EE-4FF5-8E38-D9B28C74185E}","NF EN 14342\nNF DTU 51.1\r\nNF DTU 51.11\r\nNF DTU 51.2\n","2018-02-14T11:27:30",null,"Type de finition du parquet","Description de la finition du parquet (vernis, huilé, etc.)","The finishing type of the parquet","description of the parquet finishing (varnished, oiled…)"," enumerated-type",1,"sans grandeur","vernis\nhuilé\nciré\nbrut",null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-21"]
["{6ED5F3EE-8473-429A-8400-214C48285DD3}","NF EN 14342\nNF EN 13226\nNF EN 13227\nNF EN 13489\nNF  EN 13488\nNF DTU 51.1\r\nNF DTU 51.11\r\nNF DTU 51.2\n","2018-02-14T11:27:32",null,"Teinte du parquet","Nuance de surface de la lame","Hue of the parquet","surface nuance  of the parquet strip ","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-21"]
["{7C787DC9-8AC9-435A-8CCF-9C8C582F0251}","NF EN 14342\nNF EN 13756\nNF EN 13226\nNF EN 13227\nNF EN 13489\nNF  EN 13488\nNF DTU 51.1\r\nNF DTU 51.11\r\nNF DTU 51.2\n","2018-02-14T11:27:32",null,"Etat de surface - parquet","Nature de l'état de surface","Surface condition","Nature/Type of surface condition","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-21"]
["{42025FF7-9AFC-42DB-A4A6-C697698FAA26}","NF EN 14342\nNF DTU 51.1\r\nNF DTU 51.11\r\nNF DTU 51.2\n","2018-02-14T12:00:01",null,"Type de sous-couche pour parquet","type de sous-couche pour parquet","Type of underlayment","Type of underlayment","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-21"]
["{D9288493-B98D-4128-86E6-1CDD145258EE}","NF DTU 52.10","2018-05-23T13:23:13",null,"Indice de réduction d'épaisseur due au fluage extrapolée à 10 ans - Sous-couche","Capacité d'une sous-couche à conserver son épaisseur sous charge à 10ans","To be defined","To be defined","enumerated-type",1,"sans grandeur","1\n2\n3\n4",null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-21"]
["{945DFC23-E5B4-47D8-BFBC-489281522EF5}","NF DTU 52.10","2018-05-23T13:23:11",null,"Classe de compressibilité - Sous-couche isolante","Classe de compressibilité de la sous-couche isolante","To be defined","To be defined","enumerated-type",1,"sans grandeur","SC1\nSC2",null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-21"]
["{80C224B3-6423-4047-9348-D0EA5A39A467}","NF EN 13813\r\n","2018-01-12T14:26:42",null,"Classe de résistance à la compression des matériaux pour chape - Chape ou dalle non structurelle","Niveau de résistance à la compression des matériaux pour chape selon le classement et l'essai de la norme NF EN 13813","To be defined","To be defined","enumerated-type",1,"sans grandeur","C5\nC7\nC12\nC16\nC20\nC25\nC30\nC35\nC40\nC50\nC60\nC70\nC80",null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-21"]
["{12AC6A3C-02E4-40CB-89B8-796F9940A944}","NF EN 13813\r\n","2018-01-12T14:30:00",null,"Classe de résistance à la flexion des matériaux pour chape  - Chape ou dalle non structurelle","Niveau de résistance à la flexion des matériaux pour chape selon le classement et l'essai de la norme NF EN 13813","To be defined","To be defined","enumerated-type",1,"sans grandeur","F1\nF2\nF3\nF4\nF5\nF6\nF7\nF10\nF15\nF20\nF30\nF40\nF50",null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-21"]
["{C5A72A56-72D8-40F3-B23C-E80D94313704}","NF EN 13813\r\n","2018-01-12T14:24:22",null,"Classe de résistance à l'usure des matériaux pour chape  - Chape ou dalle non structurelle","Niveau de résistance à l'usure des matériaux pour chape selon le classement et l'essai de la norme NF EN 13813","To be defined","To be defined","enumerated-type",1,"sans grandeur","Böhme A22\nBöhme A15\nBöhme A12\nBöhme A9\nBöhme A6\nBöhme A3\nBöhme A1.5\n\nBCA - AR6\nBCA - AR4\nBCA - AR2\nBCA - AR1\nBCA - AR0.5\n\nRWA300\nRWA100\nRWA20\nRWA10\nRWA1",null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-21"]
["{4FE2BDBB-E643-45DC-AE1B-7B4D3CCDF652}","NF DTU 26.2\r\n","2018-01-12T14:41:45",null,"Cohésion minimale  - Chape ou dalle non structurelle","Force minimale à laquelle la chape ou dalle doit resister lors d'un essai de traction perpendiculaite avant rupture interne du matériaux (rupture cohésive).\nExemples (0.5, 0.8, 1, 1.5)\n","To be defined","To be defined","integer-type",1,"contrainte","\n","MPa",null,"FR",null,null,null,"2018-09-21"]
["{D5AFEDF7-5B19-42CF-A511-E7B728A8DF1F}","GTTE RevS","2018-01-12T23:09:31",null,"Plinthe - Revêtement de sol","Présence de plinthes comprises dans l'ouvrage de revêtement de sol. Elément vertical de finition du revêtement de sol en périphérie","plinth / baseboard","Vertical element of soil finishing on the periphery","boolean-type",1,"sans grandeur","OUI - NON",null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-21"]
["{015525B4-A903-4A40-8AFF-6036781446C4}","GTTE RevS","2018-02-21T07:09:47",null,"Protection à l'eau sous carrelage","Protection à l'eau sous carrelage destiné à assurer la protection à l'eau des parois verticales","To be defined","To be defined","boolean-type",1,"sans grandeur","OUI - NON",null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-21"]
["{84031805-0879-4368-B9BE-C42C16C8E05B}","GTTE RevS","2018-05-23T13:18:54",null,"Revêtement de sol coulé à base de résine - Epaisseur (1mm - 8mm ou +)","Epaisseur du complexe de revêtement de sol à base de résine","To be defined","To be defined","integer-type",1,"longueur",null,"mm",null,"FR",">1mm",null,null,"2018-09-21"]
["{1FB50E4F-0B74-411E-99CF-26B031228600}","NF EN 14342\nNF EN 13488\nNF EN 13756\nNF DTU 51.1\r\nNF DTU 51.11\r\nNF DTU 51.2\n","2018-02-14T11:57:17",null,"Nature de l'âme (Contrecollé) - parquet contrecollé","Composition de l'âme pour un parquet contrecollé","Type of substrate","Type of substrate","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-21"]
["{20C17F65-8141-4A71-8107-EEE140A3E12F}","NF EN 14342\nNF EN 13756\nNF EN 13489\nNF DTU 51.1\r\nNF DTU 51.11\r\nNF DTU 51.2\n","2018-02-14T11:57:18",null,"Epaisseur de l'âme - parquet contrecollé","Epaisseur de l'âme pour un parquet contrecollé","Thickness of the substrate","Thickness of the substrate","real-type",1,"longueur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-21"]
["{67E3435A-B2F3-4C47-9B10-C3AAAA7E367A}","NF EN 14342","2018-02-14T11:27:32",null,"Marque volontaire de traçabilité du produit","Marque volontaire garantissant la traçabilité de l'origine, de la transformation du produit, etc.","Voluntary brand/label  of product traceability","Voluntary mark guaranteeing the traceability of the origin, the processing of the product, etc.","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-21"]
["{25BD9F2B-87A4-468D-BCDC-E69DBE25C10A}","NF EN 14342\nNF DTU 51.1\r\nNF DTU 51.11\r\nNF DTU 51.2\n","2018-02-14T11:27:34",null,"Resistance à la rupture - parquet","Valeur de resistance à la rupture pour l'entraxe donné","breaking strength","To be defined","real-type",1,"contrainte",null,"MPa",null,"FR",null,null,null,"2018-09-21"]
["{85ACCE8F-5D4F-4D3A-B253-C2F64D250E1A}","GTTE RevS","2018-02-14T11:27:40",null,"Marquage volontaire environnemental","Marque ou label de qualité environnemental","Voluntary environmental labeling","Voluntary environmental labeling","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-21"]
["{01FF5A79-C36D-4955-8CD1-DEDF338C7348}","NF EN 14342\nNF DTU 51.1\r\nNF DTU 51.11\r\nNF DTU 51.2\n","2018-02-14T11:57:19",null,"Type de Colle - parquet","Type de Colle","Type of adhesive","Type of adhesive","enumerated-type",1,"sans grandeur","colle vinylique \ncolle PU\nautres",null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-21"]
["{DDA1DFF7-5B4C-4400-96B6-240CBA2928B0}","NF EN 14342\nNF DTU 51.1\r\nNF DTU 51.11\r\nNF DTU 51.2\n","2018-02-14T12:02:07",null,"Système d'assemblage entre les lames en rive - parquet","Type d'assemblage entre les lames avec ou sans colle","To be defined","To be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-21"]
["{274C85A7-6EDD-4500-8B54-77E4FB84CB9C}","NF EN 14342\nNF DTU 51.1\r\nNF DTU 51.11\r\nNF DTU 51.2\n","2018-02-14T12:02:08",null,"Type d'assemblage entre les lames en bout - parquet","Type d'assemblage entre les lames en bout","To be defined","To be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-21"]
["{9E52D4F8-FB31-4E5C-AE69-700C04E4E83E}","NF DTU 26.2","2018-06-12T18:40:57",null,"Tolérance de planéite du support - Type de support de sol","Le type de support est  défini en fonction des tolérances de planéité. Les supports sont de type I, II, III ou IV. Les tolérances sont mesurés à la règle de 2 m, avec un appareil électronique sur une distance de 2 m ainsi qu'avec un reglet de 20 cm","To be defined","To be defined","enumerated-type",1,"sans grandeur","3\n5\n7\n10","mm",null,"FR",null,null,null,"2018-09-21"]
["{C5802666-40E6-44AA-8FAD-6C4E9570CC1B}","GTTE RevS","2018-06-12T18:54:25",null,"Nature du revêtement de sol susjacent","Définit le revêtement de sol susjacent à l'ouvrage","To be defined","To be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-21"]
["{E8A541EB-44E0-4DA9-8402-1D1892125C91}","NF DTU 53.2\nNF DTU 53.12\nNF EN ISO 10581 (ex NF EN 649)\nNF EN ISO 10582(ex NF EN 649)\nNF EN 650 \nNF EN 651 \nNF EN 652 \nNF EN ISO 26986 (ex NF EN 653)\nNF EN ISO 10595  (ex NF EN 654)\nNF EN 655 ","2018-05-23T13:18:11",null,"Famille de produit - Revêtement de sol PVC","Famille de produit du revêtement de sol PVC","To be defined","To be defined","enumerated-type",1,"sans grandeur","Revêtements de sol homogènes en PVC\nRevêtements de sol hétérogènes en PVC\nRevêtements de sol à base de PVC sur support de jute ou de polyester ou sur support de polyester avec envers en PVC\nRevêtements de sol à base de PVC sur mousse\nRevêtements de sol à base de PVC sur support à base de liège \nRevêtements de sol amortis à base de PVC expansé\nCarreaux semi-flexibles/vinyle (VCT) en PVC\nDalles d'aggloméré de liège avec couche d'usure à base de PVC",null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-21"]
["{AE4FB151-F99E-4702-AB24-8D87C134A8FB}","GTTE RevS","2018-01-12T15:04:02",null,"Planéité du support horizontal en béton ou mortier de ciment","Caractère plan et uni d'une surface, d'un support, d'un enduit","flatness","To be defined","enumerated-type",1,"sans grandeur","7 mm/ 2 m\r et 2 mm/ 0.2 m\n5 mm/ 2 m \ret 2 mm/ 0.2 m\n10 mm/ 2 m et 2 mm/ 0.2 m\n\n",null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-21"]
["{1541064E-09D8-44F8-AD70-37A9B162D5B7}","GTTE RevS","2018-01-12T15:37:12",null,"Type de sollicitation du local","Niveau de sollicitations liées à l'usage du local. Il conditionne les matériaux employés pour la réalisation des ouvrages de sol.","Type of solicitation of the premises","To be defined","enumerated-type",1,"sans grandeur","Local à faibles sollicitations\r\nLocal à sollicitations modérées\r\nLocal à fortes sollicitations\r\n",null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-21"]
["{4A8B351F-02F0-477C-B60F-ACD19388900A}","NF EN 14342\nXP B 53 669\nNF EN ISO 10874\nNF EN 1534\nNF DTU 51.1\r\nNF DTU 51.11\r\nNF DTU 51.2\n","2018-02-14T11:27:33",null,"Classement d'usage européen - revêtement de sol","Classification relative à l'intensité d'utilisation ","european use classification","Usage category","enumerated-type",1,"sans grandeur","21\n22\n22+\n23\n\n31\n32\n33\n34\n\n41\n42\n43\n",null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-21"]
["{07C55199-51A3-4637-981B-0AEA664A2F96}","NF DTU 26.2","2018-06-13T12:25:58",null,"Type de support - chape ou dalle non structurelle","Element de construction de la structure porteuse du bâtiment qui reçoit la chape ou dalle non structurelle.  Les supports sont donnés dans le tableau 1  du NF DTU 26.2 P1-1","To be defined","To be defined","enumerated-type",1,"sans grandeur","Dallage sur terre-plein\nPlancher dalle en béton\nPlancher en béton coulé sur bacs acier collaborants\nPlancher constitué de dalles alvéolées en BP ou BA\nPlancher nervuré à poutrelles en BA ou BP\nPlancher chauffant\nProtection lourde d'étanchéité\nRavoirages",null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-21"]
["{716A69A3-E6E5-4C44-9400-89F3C9989C02}","NF DTU 53.1\nNF DTU 53.2\nNF DTU 53.12 (En cours de conception)","2018-06-13T14:25:39",null,"Epaisseur visée du revêtement de sol","Epaisseur visée du revêtement de sol","To be defined","To be defined","integer-type",1,"longueur",null,"mm",null,"FR",null,null,null,"2018-09-21"]
["{30FDFC97-CA32-4F62-9632-4CC5D50885D6}","GTTE RevS","2018-06-13T15:49:45",null,"Plan de calepinage - revêtement de sol","Existance d'un plan de calepinage du revêtement de sol ou de mur","To be defined","To be defined","boolean-type",1,"sans grandeur","OUI\r\nNON\r\n",null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-21"]
["{2CC1C6D1-FB77-435E-B464-C583C6CD1F62}","NF DTU 52,1\nNF DTU 52.2","2018-06-13T15:53:58",null,"Système d'étanchéité - revêtement de sol dur","Système d'étancheité sour carrelage sur parois horizontales et verticales. Il peut être liquide (Système d'étanchéité liquide) ou sous un autre format.","To be defined","To be defined","boolean-type",1,"sans grandeur","OUI\r\nNON\r\n",null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-21"]
["{B744D1AC-202E-45E7-88FC-45F68FF305C4}","GTTE RevS","2018-06-13T16:13:48",null,"Réservation","Réservation nécessaire permettant la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art","To be defined","To be defined","integer-type",1,"longueur",null,"mm",null,"FR",null,null,null,"2018-09-21"]
["{7F7981A0-3AF5-4767-B0B5-23DFF742987C}","XP B 53669","2018-02-21T15:21:59",null,"Résistance à l'abrasion des finitions de parquet \n","Résistance à l'abrasion des finitions de parquet selon XP B 53669\n","floor paints abrasion resistance ","floor paints abrasion resistance according to XP B 53669","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-21"]
["{55C188F1-7B6A-46A6-A77E-9F790EE6D976}","XP B 53669","2018-02-21T15:21:59",null,"Résistance à la rayure des finitions de parquet\n","Résistance à la rayure des finitions de parquet selon XP B 53669\n","Scratch resistance of parquet finishes","Scratch resistance of parquet finishes according to XP B 53669","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-21"]
["{638FEAFD-D2BE-4D4C-BEB2-1E5D4342A5A3}","XP B 53669","2018-02-21T15:22:00",null,"Résistance aux agents tachants des finitions de parquet \n","Résistance aux agents tachants des finitions de parquet selon XP B 53669\n","Resistance to staining agents of parquet finishes","Resistance to staining agents of parquet finishes according to XP B 53669","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-21"]
["{27EF3836-C7D3-4876-94ED-E209BB8A768F}","XP B 53669","2018-02-21T15:22:01",null,"Résistance aux chocs des finitions de parquet \n","Résistance aux chocs des finitions de parquet selon XP B 53669\n","Impact resistance of parquet finishes","Impact resistance of parquet finishes according to XP B 53669","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-21"]
["{A4BCDDE2-2A09-4973-98A4-DC115A269292}","\rRèglement européen \nProduits de Construction","2018-08-29T09:06:23",null,"Marquage CE ","RPC -  Marquage CE des produits de construction","CE marking","CE Marking according to RPC","boolean-type",1,"sans grandeur","OUI\r\nNON\r\n",null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-21"]
["{E8B0E2CA-B73B-4BD7-BDC1-D1DF07DB651D}","GTTE RevS","2018-08-29T09:29:49",null,"Type d'armature","Type d'armature présente dans l'ouvrage","To be defined","To be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-21"]
["{AEEDFD17-35F9-42B8-919A-C5047180E051}","GTTE RevS","2018-09-11T09:34:06",null,"Remontées d'humidité - support","Support susceptible de présenter des remontées d'humidité","To be defined","To be defined","boolean-type",1,"sans grandeur","OUI\r\nNON\r\n",null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-21"]
["{8F1A6B25-0022-4F54-8C70-5F0754C491C2}","GTTE RevS","2018-09-11T09:39:55",null,"Type de support neuf - Revêtement de sol","Nature de support neuf destiné à recevoir le revêtement de sol","To be defined","To be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-21"]
["{86BB7FFF-A137-431B-A2B2-B670BC110BE7}","GTTE RevS","2018-09-11T09:43:03",null,"Type de support ancien - Revêtement de sol","Type de support ancien destiné à recevoir le revêtement de sol","To be defined","To be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-21"]
["{D1846223-7574-4FBE-9133-083E8FC74E4D}","GTTE RevS","2018-09-11T10:32:41",null,"Type de revêtement de sol coulé","Type de revêtement de sol coulé à base de résine (Autolissant, multicouche, mortier)","To be defined","To be defined","enumerated-type",1,"sans grandeur","Autolissant\nmulticouche\nmortier",null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-21"]
["{1888C9C4-D354-4BFB-8175-58B1EA9424C8}","GTTE RevS","2018-09-11T11:05:02",null,"Protection contre les remontées d'humidité - revêtement de sol coulé","Le système de revêtement de sol coulé à base de résine doit-il être concu pour faire barrière contre les remontées d'humidité","To be defined","To be defined","boolean-type",1,"sans grandeur","OUI\r\nNON\r\n",null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-21"]

{"sheet":"Pays d'usage","index":4,"n_rows":255,"n_cols":7,"rows_kept":255,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,5],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[237,2,239,2],[237,3,239,3],[237,4,239,4],[237,5,239,5]]}
[]
[]
["Num.","alpha-3","alpha-2","Codes ISO","Nom français","Nom ISO du pays ou territoire","Nom dans la langue originale, en forme longue (traduction en français)"]
[null,null,null,"régions"]
[4,"AFG","AF","ISO 3166-2:AF"," Afghanistan","AFGHANISTAN","د افغانستان اسلامي دولتدولت اسلامی افغانستان (Da Afghanestan Islami Jomhouriyet) ; جمهوری اسلامی افغانستان (Jomhūrī-ye Eslāmī-ye Afġānestān) ; (République islamique d'Afghanistan)"]
[8,"ALB","AL","ISO 3166-2:AL"," Albanie","ALBANIE","Shqipëri ; Republika e Shqipërisë ; (République d'Albanie)"]
[10,"ATA","AQ","ISO 3166-2:AQ"," Antarctique","ANTARCTIQUE","Traité sur l’Antarctique (entré en vigueur le 1er janvier 1961) ; The Antarctic Treaty ; Tratado Antárctico ; Договор об Антарктике"]
[12,"DZA","DZ","ISO 3166-2:DZ"," Algérie","ALGÉRIE","الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (République Algérienne Démocratique et Populaire)"]
[16,"ASM","AS","(ISO 3166-2)"," Samoa américaines","SAMOA AMÉRICAINES","Samoa"]
[20,"AND","AD","ISO 3166-2:AD"," Andorre","ANDORRE","Principat d’Andorra (Principauté d’Andorre)"]
[24,"AGO","AO","ISO 3166-2:AO"," Angola","ANGOLA","República de Angola"]
[28,"ATG","AG","ISO 3166-2:AG"," Antigua-et-Barbuda","ANTIGUA-ET-BARBUDA","Antigua and Barbadua"]
[31,"AZE","AZ","ISO 3166-2:AZ"," Azerbaïdjan","AZERBAÏDJAN","Azərbaycan Respublikası"]
[32,"ARG","AR","ISO 3166-2:AR"," Argentine","ARGENTINE","Argentina"]
[36,"AUS","AU","ISO 3166-2:AU"," Australie","AUSTRALIE","Australia"]
[40,"AUT","AT","ISO 3166-2:AT"," Autriche","AUTRICHE","Österreich"]
[44,"BHS","BS","ISO 3166-2:BS"," Bahamas","BAHAMAS","Commonwealth of the Bahamas"]
[48,"BHR","BH","ISO 3166-2:BH"," Bahreïn","BAHREÏN","مملكة البحرين (Mamlakat al-Bahrayn)"]
[50,"BGD","BD","ISO 3166-2:BD"," Bangladesh","BANGLADESH","গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ (Gônoprojatontri Bangladesh)"]
[51,"ARM","AM","ISO 3166-2:AM"," Arménie","ARMÉNIE","Հայաստան (Hayastan)"]
[52,"BRB","BB","ISO 3166-2:BB"," Barbade","BARBADE","Barbados"]
[56,"BEL","BE","ISO 3166-2:BE"," Belgique","BELGIQUE","(Royaume de) Belgique ; (Koninkrijk) België ; (Königreich) Belgien"]
[60,"BMU","BM","ISO 3166-2:BM"," Bermudes","BERMUDES","Bermuda"]
[64,"BTN","BT","ISO 3166-2:BT"," Bhoutan","BHOUTAN","འབྲུག་ཡུལ (Druk Yul)"]
[68,"BOL","BO","ISO 3166-2:BO"," Bolivie","BOLIVIE, ÉTAT PLURINATIONAL DE","(Estado Plurinacional de / República de) Bolivia ; Bulibiya Mama llaqta ; Wuliwya Suyu ; Tetã Volívia"]
[70,"BIH","BA","ISO 3166-2:BA"," Bosnie-Herzégovine","BOSNIE-HERZÉGOVINE","Republika Bosna i Hercegovina"]
[72,"BWA","BW","ISO 3166-2:BW"," Botswana","BOTSWANA","Republic of Botswana ; Lefatshe la Botswana"]
[74,"BVT","BV","ISO 3166-2:BV"," Île Bouvet","BOUVET, ÎLE","Bouvetøya"]
[76,"BRA","BR","ISO 3166-2:BR"," Brésil","BRÉSIL","República Federativa do Brasil"]
[84,"BLZ","BZ","ISO 3166-2:BZ"," Belize","BELIZE","Belize"]
[86,"IOT","IO","(ISO 3166-2)"," Territoire britannique de l'océan Indien","OCÉAN INDIEN, TERRITOIRE BRITANNIQUE DE L'"]
[90,"SLB","SB","(ISO 3166-2)"," Salomon","SALOMON, ÎLES","Salomons Islands"]
[92,"VGB","VG","(ISO 3166-2)"," Îles Vierges britanniques","ÎLES VIERGES BRITANNIQUES","British Virgin Islands"]
[96,"BRN","BN","ISO 3166-2:BN"," Brunei","BRUNÉI DARUSSALAM","بروني دارالسلام (Negara Brunei Darussalam) ; State of Brunei Darussalam"]
[100,"BGR","BG","ISO 3166-2:BG"," Bulgarie","BULGARIE","Република България (Republika Bălgaria)"]
[104,"MMR","MM","(ISO 3166-2)"," Birmanie","MYANMAR","Union of Myanmar"]
[108,"BDI","BI","ISO 3166-2:BI"," Burundi","BURUNDI","République du Burundi ; Republika y’Uburundi"]
[112,"BLR","BY","ISO 3166-2:BY"," Biélorussie","BÉLARUS","Беларусь (Belarusy)"]
[116,"KHM","KH","ISO 3166-2:KH"," Cambodge","CAMBODGE","ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (Preăh Réachéanachâkr Kâmpŭchea)"]
[120,"CMR","CM","ISO 3166-2:CM"," Cameroun","CAMEROUN","Cameroun ; Cameroon"]
[124,"CAN","CA","ISO 3166-2:CA"," Canada","CANADA","Canada ; Canada"]
[132,"CPV","CV","ISO 3166-2:CV"," Cap-Vert","CABO VERDE","Cabo Verde"]
[136,"CYM","KY","ISO 3166-2:KY"," Îles Caïmans","CAÏMANES, ÎLES","Cayman Islands"]
[140,"CAF","CF","ISO 3166-2:CF"," République centrafricaine","CENTRAFRICAINE, RÉPUBLIQUE","République centrafricaine ; Ködörösêse tî Bêafrîka"]
[144,"LKA","LK","(ISO 3166-2)"," Sri Lanka","SRI LANKA","Prajatantrika Samajavadi Janarajaya ; Ilankai Sananayaka Sosolisa Kudiyarasu"]
[148,"TCD","TD","(ISO 3166-2)"," Tchad","TCHAD","جمهورية تشاد (Jumhūriyyat Tshād) ; République du Tchad"]
[152,"CHL","CL","ISO 3166-2:CL"," Chili","CHILI","Chile"]
[156,"CHN","CN","ISO 3166-2:CN"," Chine","CHINE","中华人民共和国 (Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó)"]
[158,"TWN","TW","(ISO 3166-2)"," Taïwan / (République de Chine (Taïwan))","TAÏWAN, PROVINCE DE CHINE","台灣 ; 臺灣 ; 台湾 (Táiwān) ; (anciennement Formose)"]
[162,"CXR","CX","ISO 3166-2:CX"," Île Christmas","CHRISTMAS, ÎLE","Christmas Islands"]
[166,"CCK","CC","ISO 3166-2:CC"," Îles Cocos","COCOS (KEELING), ÎLES","Territory of Cocos Island"]
[170,"COL","CO","ISO 3166-2:CO"," Colombie","COLOMBIE","Colombia"]
[174,"COM","KM","ISO 3166-2:KM"," Comores (pays)","COMORES","Union des Comores ; جزر القُمُر (Juzur al-Qumur) ; Udzima wa Komori"]
[175,"MYT","YT","(ISO 3166-2)"," Mayotte","MAYOTTE","Mayotte"]
[178,"COG","CG","ISO 3166-2:CG"," République du Congo","CONGO","République du Congo ; Repubilika ya Kongo ; Republiki ya Kongó ; (Congo-Brazzaville)"]
[180,"COD","CD","ISO 3166-2:CD"," République démocratique du Congo","CONGO, LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU","République démocratique du Congo ; Repubilika ya Kongo Demokratiki ; Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ; Republiki ya Kongó Demokratiki ; Ditunga dia Kongu wa Mungalaata ; (Congo-Kinshasa, ex-Zaïre)"]
[184,"COK","CK","ISO 3166-2:CK"," Îles Cook","COOK, ÎLES","Cook Islands"]
[188,"CRI","CR","ISO 3166-2:CR"," Costa Rica","COSTA RICA","República de Costa Rica"]
[191,"HRV","HR","ISO 3166-2:HR"," Croatie","CROATIE","Republika Hrvatska"]
[192,"CUB","CU","ISO 3166-2:CU"," Cuba","CUBA","República de Cuba"]
[196,"CYP","CY","ISO 3166-2:CY"," Chypre (pays)","CHYPRE","Κύπρος (Kýpros) ; Kıbrıs ; Κυπριακή Δημοκρατία (Kypriakí Dimokratía) ; Kibris Cumhuriyeti"]
[203,"CZE","CZ","(ISO 3166-2)"," Tchéquie","TCHÉQUIE","Česká republika (République tchèque)"]
[204,"BEN","BJ","ISO 3166-2:BJ"," Bénin","BÉNIN","Bénin ; Orílẹ̀-èdè Olómìnira ilẹ̀ Benin"]
[208,"DNK","DK","ISO 3166-2:DK"," Danemark","DANEMARK","Kongeriget Danmark"]
[212,"DMA","DM","ISO 3166-2:DM"," Dominique","DOMINIQUE","Commonwealth of Dominica"]
[214,"DOM","DO","ISO 3166-2:DO"," République dominicaine","DOMINICAINE, RÉPUBLIQUE","República Dominicana"]
[218,"ECU","EC","ISO 3166-2:EC"," Équateur (pays)","ÉQUATEUR","República del Ecuador"]
[222,"SLV","SV","ISO 3166-2:SV"," Salvador","EL SALVADOR","República de El Salvador"]
[226,"GNQ","GQ","(ISO 3166-2)"," Guinée équatoriale","GUINÉE ÉQUATORIALE","República de Guiena ecuatorial ; République de Guinée équatoriale ; República da Guiné Equatorial"]
[231,"ETH","ET","ISO 3166-2:ET"," Éthiopie","ÉTHIOPIE","የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ (YeItyopya Fédéralawi Dimokrasiyawi Ripeblik)"]
[232,"ERI","ER","ISO 3166-2:ER"," Érythrée","ÉRYTHRÉE","ሃገረ ኤርትራ (Hagere Ertra) ; دولة إرتريا (Dawlat Iritriyá) ; State of Eritrea"]
[233,"EST","EE","ISO 3166-2:EE"," Estonie","ESTONIE","Eesti"]
[234,"FRO","FO","ISO 3166-2:FO"," Îles Féroé","FÉROÉ, ÎLES","Føroyar ; Færøerne"]
[238,"FLK","FK","ISO 3166-2:FK"," Malouines","FALKLAND, ÎLES (MALVINAS)","Falkland Islands"]
[239,"SGS","GS","(ISO 3166-2)"," Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud","GÉORGIE DU SUD ET LES ÎLES SANDWICH DU SUD","Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud"]
[242,"FJI","FJ","ISO 3166-2:FJ"," Fidji","FIDJI","Republic of Fiji ; Matanitu ko Viti ; फ़िजी द्वीप समूह गणराज्य (Fiji Dvip Qamooh Ganarajya)"]
[246,"FIN","FI","ISO 3166-2:FI"," Finlande","FINLANDE","Suomen Tasavalta"]
[248,"ALA","AX","ISO 3166-2:AX"," Îles Åland","ÅLAND, ÎLES","Landskapet Åland ; Ahvenanmaan maakunta ; (État libre associé d'Åland)"]
[250,"FRA","FR","ISO 3166-2:FR"," France","FRANCE","République française"]
[254,"GUF","GF","(ISO 3166-2)"," Guyane","GUYANE FRANÇAISE","Guyane"]
[258,"PYF","PF","(ISO 3166-2)"," Polynésie française","POLYNÉSIE FRANÇAISE","Polynésie française ; Pōrīnetia Farāni "]
[260,"ATF","TF","(ISO 3166-2)"," Terres australes et antarctiques françaises","TERRES AUSTRALES FRANÇAISES","Terres australes et antarctiques françaises"]
[262,"DJI","DJ","ISO 3166-2:DJ"," Djibouti","DJIBOUTI","République de Djibouti ; جمهورية جيبوتي (Jumhūriyyat Jībūtī) ; Gabuutih Ummuuno ; Jamahuuriyada Jabuuti"]
[266,"GAB","GA","(ISO 3166-2)"," Gabon","GABON","République gabonaise"]
[268,"GEO","GE","(ISO 3166-2)"," Géorgie (pays)","GÉORGIE","საქართველო ('Sakartvelo')"]
[270,"GMB","GM","(ISO 3166-2)"," Gambie","GAMBIE","Republic of Gambia"]
[275,"PSE","PS","(ISO 3166-2)"," Palestine","ÉTAT DE PALESTINE","دولة فلسطين (Dawlat Filasţīn)"]
[276,"DEU","DE","ISO 3166-2:DE"," Allemagne","ALLEMAGNE","Bundesrepublik Deutschland (République Fédérale d'Allemagne)"]
[288,"GHA","GH","(ISO 3166-2)"," Ghana","GHANA","Republic of Ghana"]
[292,"GIB","GI","(ISO 3166-2)"," Gibraltar","GIBRALTAR"]
[296,"KIR","KI","(ISO 3166-2)"," Kiribati","KIRIBATI","Kiribati"]
[300,"GRC","GR","(ISO 3166-2)"," Grèce","GRÈCE","Ελλάδα (Ellinikí Dimokratía)"]
[304,"GRL","GL","(ISO 3166-2)"," Groenland","GROENLAND","Kalaallit Nunaat ; Grønland"]
[308,"GRD","GD","(ISO 3166-2)"," Grenade (pays)","GRENADE","Commonwealth of Grenada"]
[312,"GLP","GP","(ISO 3166-2)"," Guadeloupe","GUADELOUPE"]
[316,"GUM","GU","(ISO 3166-2)"," Guam","GUAM","Guam ; Guåhån"]
[320,"GTM","GT","(ISO 3166-2)"," Guatemala","GUATEMALA","República de Guatemala"]
[324,"GIN","GN","(ISO 3166-2)"," Guinée","GUINÉE","République de Guinée"]
[328,"GUY","GY","(ISO 3166-2)"," Guyana","GUYANA","Co-Operative Republic of Guyana ; (République coopérative du Guyana)"]
[332,"HTI","HT","(ISO 3166-2)"," Haïti","HAÏTI","Repiblik d'Ayiti ; République d'Haïti"]
[334,"HMD","HM","(ISO 3166-2)"," Îles Heard-et-MacDonald","HEARD ET MACDONALD, ÎLES","Heard Island and McDonald Islands"]
[336,"VAT","VA","(ISO 3166-2)"," Saint-Siège (État de la Cité du Vatican)","SAINT-SIÈGE (ÉTAT DE LA CITÉ DU VATICAN)","Stato della Città del Vaticano"]
[340,"HND","HN","(ISO 3166-2)"," Honduras","HONDURAS","República de Honduras"]
[344,"HKG","HK","(ISO 3166-2)"," Hong Kong","HONG KONG","Hong Kong ; 香港 (Jyutping : Hoeng1 Gong2 ; Yale : Hēunggóng) ; 香港 (Hiông-Kóng) ; Hiong-kang ; 香港 (pinyin : Xiānggǎng) ; 香港特別行政區 ; 香港特别行政区 ; Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China ; (Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine)"]
[348,"HUN","HU","(ISO 3166-2)"," Hongrie","HONGRIE","Magyar"]
[352,"ISL","IS","(ISO 3166-2)"," Islande","ISLANDE","Ísland"]
[356,"IND","IN","(ISO 3166-2)"," Inde","INDE","Republic of India"]
[360,"IDN","ID","(ISO 3166-2)"," Indonésie","INDONÉSIE","Republik Indonesia"]
[364,"IRN","IR","(ISO 3166-2)"," Iran","IRAN, RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D'","جمهوری اسلامی ايران (Jomhūrī-ye Eslāmī-ye Īrān)"]
[368,"IRQ","IQ","(ISO 3166-2)"," Irak","IRAQ","العراق (Al `Irāq)"]
[372,"IRL","IE","(ISO 3166-2)"," Irlande (pays)","IRLANDE","Éire ; Ireland"]
[376,"ISR","IL","(ISO 3166-2)"," Israël","ISRAËL","מְדִינַת יִשְׂרָאֵל (Medinat Yisra'el) ; دولة إسرائيل (Dawlat Isrā'īl)"]
[380,"ITA","IT","(ISO 3166-2)"," Italie","ITALIE","Italia"]
[384,"CIV","CI","ISO 3166-2:CI"," Côte d'Ivoire","CÔTE D’IVOIRE","Côte d’Ivoire"]
[388,"JAM","JM","(ISO 3166-2)"," Jamaïque","JAMAÏQUE","Jamaïca"]
[392,"JPN","JP","(ISO 3166-2)"," Japon","JAPON","日本国 (Nihon Koku))"]
[398,"KAZ","KZ","(ISO 3166-2)"," Kazakhstan","KAZAKHSTAN","Қазақстан Республикасы (Qazaqstan Respublïkası)"]
[400,"JOR","JO","(ISO 3166-2)"," Jordanie","JORDANIE","المملكة الأردنّيّة الهاشميّة (Al Mamlakah al Urduniyah al Hashimiyah)"]
[404,"KEN","KE","(ISO 3166-2)"," Kenya","KENYA","Jamhuri ya Kenya ; Republic of Kenya"]
[408,"PRK","KP","ISO 3166-2:KP"," Corée du Nord","CORÉE, RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE","조선민주주의인민공화국 (Chosŏn Minjujuŭi Inmin Konghwaguk) ; 朝鮮民主主義人民共和國"]
[410,"KOR","KR","ISO 3166-2:KR"," Corée du Sud","CORÉE, RÉPUBLIQUE DE","대한민국 (Daehan Min-guk) ; 大韓民國"]
[414,"KWT","KW","(ISO 3166-2)"," Koweït","KOWEÏT","دولة الكويت (Dawlat al Kuwayt)"]
[417,"KGZ","KG","(ISO 3166-2)"," Kirghizistan","KIRGHIZISTAN","Кыргыз Республикасы (Kırgız Respublikası) ; Кыргызская республика (Kyrgyzskaya Respublika)"]
[418,"LAO","LA","(ISO 3166-2)"," Laos","LAO, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE POPULAIRE","ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ (Sathalanalat Passathipatai Passasson lao)"]
[422,"LBN","LB","(ISO 3166-2)"," Liban","LIBAN","République du Liban ; الجمهوريّةاللبنانيّة"]
[426,"LSO","LS","(ISO 3166-2)"," Lesotho","LESOTHO","Muso oa Lesotho ; Kingdom of Lesotho"]
[428,"LVA","LV","(ISO 3166-2)"," Lettonie","LETTONIE","Latvijas"]
[430,"LBR","LR","(ISO 3166-2)"," Liberia","LIBÉRIA","Republic of Liberia"]
[434,"LBY","LY","(ISO 3166-2)"," Libye","LIBYE","دولة ليبيا (Dawlat Lībiyya) ; ⵍⵉⴱⵢⴰ (Lībya)"]
[438,"LIE","LI","(ISO 3166-2)"," Liechtenstein","LIECHTENSTEIN","Fürstentum Liechtenstein"]
[440,"LTU","LT","(ISO 3166-2)"," Lituanie","LITUANIE","Lietuvos Respublika ; Lietuva"]
[442,"LUX","LU","(ISO 3166-2)"," Luxembourg (pays)","LUXEMBOURG","Groussherzogtum Lëtzebuerg ; Grand Duché de Luxembourg ; Großherzogtum Luxemburg"]
[446,"MAC","MO","(ISO 3166-2)"," Macao","MACAO","Região Administrativa Especial de Macau da República Popular da China"]
[450,"MDG","MG","(ISO 3166-2)"," Madagascar","MADAGASCAR","République de Madagascar ; Repoblikan'i Madagasikara"]
[454,"MWI","MW","(ISO 3166-2)"," Malawi","MALAWI","Republic of Malawi ; Dziko la Malaŵi"]
[458,"MYS","MY","(ISO 3166-2)"," Malaisie","MALAISIE","Malaysia"]
[462,"MDV","MV","(ISO 3166-2)"," Maldives","MALDIVES","ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ (Divehi Rājjey ge Jumhuriyyā)"]
[466,"MLI","ML","(ISO 3166-2)"," Mali","MALI","République du Mali"]
[470,"MLT","MT","(ISO 3166-2)"," Malte","MALTE","Repubblika ta' Malta ; Republic of Malta"]
[474,"MTQ","MQ","(ISO 3166-2)"," Martinique","MARTINIQUE"]
[478,"MRT","MR","(ISO 3166-2)"," Mauritanie","MAURITANIE","République islamique de Mauritanie ; الجمهورية الإسلامية الموريتانية"]
[480,"MUS","MU","(ISO 3166-2)"," Maurice (pays)","MAURICE"]
[484,"MEX","MX","(ISO 3166-2)"," Mexique","MEXIQUE","Estados Unidos Mexicanos"]
[492,"MCO","MC","(ISO 3166-2)"," Monaco","MONACO"]
[496,"MNG","MN","(ISO 3166-2)"," Mongolie","MONGOLIE","Монгол Улс Mongol Uls"]
[498,"MDA","MD","(ISO 3166-2)"," Moldavie","MOLDOVA","Republica Moldova"]
[499,"MNE","ME","(ISO 3166-2)"," Monténégro","MONTÉNÉGRO"]
[500,"MSR","MS","(ISO 3166-2)"," Montserrat","MONTSERRAT","Montserrat"]
[504,"MAR","MA","(ISO 3166-2)"," Maroc","MAROC","المملكة المغربية (Al Mamlakatu'l-Maghribiya) ; ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⴰⵖⵔⵉⴱ (Tagldit n'Lmeġrib)"]
[508,"MOZ","MZ","(ISO 3166-2)"," Mozambique","MOZAMBIQUE","República de Moçambique"]
[512,"OMN","OM","(ISO 3166-2)"," Oman","OMAN","Saltanat Uman ; سلطنة عُمان"]
[516,"NAM","NA","(ISO 3166-2)"," Namibie","NAMIBIE","Namibia"]
[520,"NRU","NR","(ISO 3166-2)"," Nauru","NAURU","Ripublik Naoero ; Republic of Nauru"]
[524,"NPL","NP","(ISO 3166-2)"," Népal","NÉPAL"]
[528,"NLD","NL","(ISO 3166-2)"," Pays-Bas","PAYS-BAS","Nederland"]
[531,"CUW","CW","ISO 3166-2:CW"," Curaçao","CURAÇAO","Curaçao, Kòrsou"]
[533,"ABW","AW","ISO 3166-2:AW"," Aruba","ARUBA","Aruba"]
[534,"SXM","SX","(ISO 3166-2)"," Saint-Martin","SAINT-MARTIN (PARTIE NÉERLANDAISE)"]
[535,"BES","BQ","ISO 3166-2:BQ"," Pays-Bas caribéens","BONAIRE, SAINT-EUSTACHE ET SABA","Bonaire, Sint-Eustatius, en Saba"]
[540,"NCL","NC","(ISO 3166-2)"," Nouvelle-Calédonie","NOUVELLE-CALÉDONIE"]
[548,"VUT","VU","(ISO 3166-2)"," Vanuatu","VANUATU","Ripablik blong Vanuatu ; Republic of Vanuatu ; République de Vanuatu"]
[554,"NZL","NZ","(ISO 3166-2)"," Nouvelle-Zélande","NOUVELLE-ZÉLANDE","New Zeland"]
[558,"NIC","NI","(ISO 3166-2)"," Nicaragua","NICARAGUA","Republica de Nicaragua"]
[562,"NER","NE","(ISO 3166-2)"," Niger","NIGER"]
[566,"NGA","NG","(ISO 3166-2)"," Nigeria","NIGÉRIA"]
[570,"NIU","NU","(ISO 3166-2)"," Niue","NIUÉ","Niue ; Niuē"]
[574,"NFK","NF","(ISO 3166-2)"," Île Norfolk","NORFOLK, ÎLE","Norfolk Island"]
[578,"NOR","NO","(ISO 3166-2)"," Norvège","NORVÈGE","Kongeriket Norge ; Noreg"]
[580,"MNP","MP","(ISO 3166-2)"," Îles Mariannes du Nord","MARIANNES DU NORD, ÎLES","Commonwealth of the Northern Mariana Islands"]
[581,"UMI","UM","(ISO 3166-2)"," Îles mineures éloignées des États-Unis","ÎLES MINEURES ÉLOIGNÉES DES ÉTATS-UNIS","United States Minor Outlying Islands"]
[583,"FSM","FM","(ISO 3166-2)"," Micronésie (pays)","MICRONÉSIE, ÉTATS FÉDÉRÉS DE","Micronesia"]
[584,"MHL","MH","(ISO 3166-2)"," Îles Marshall (pays)","MARSHALL, ÎLES","Aolepān Aorōkin M̧ajeļ ; Republic of the Marshall Islands"]
[585,"PLW","PW","(ISO 3166-2)"," Palaos","PALAOS","Republic of Palau ; Beluu er a Belau"]
[586,"PAK","PK","(ISO 3166-2)"," Pakistan","PAKISTAN","Islami Jamhuria Pakistan ; اسلامی جمہوریت پاکستان"]
[591,"PAN","PA","(ISO 3166-2)"," Panama","PANAMA","República de Panamá"]
[598,"PNG","PG","(ISO 3166-2)"," Papouasie-Nouvelle-Guinée","PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE","l'État indépendant de Papouasie-Nouvelle-Guinée ; The independent State of Papua New Guinea ; Independen Stet bilong Papua Niugini"]
[600,"PRY","PY","(ISO 3166-2)"," Paraguay","PARAGUAY","República del Paraguay ; Tetä Paraguáype"]
[604,"PER","PE","(ISO 3166-2)"," Pérou","PÉROU","Peru"]
[608,"PHL","PH","(ISO 3166-2)"," Philippines","PHILIPPINES","Republika ng Pilipinas"]
[612,"PCN","PN","(ISO 3166-2)"," Îles Pitcairn","PITCAIRN"]
[616,"POL","PL","(ISO 3166-2)"," Pologne","POLOGNE","Polska"]
[620,"PRT","PT","(ISO 3166-2)"," Portugal","PORTUGAL","Portugal"]
[624,"GNB","GW","(ISO 3166-2)"," Guinée-Bissau","GUINÉE-BISSAU","República da Guiné-Bissau"]
[626,"TLS","TL","(ISO 3166-2)"," Timor oriental","TIMOR-LESTE","Repúblika Demokrátika Timor Lorosa'e ; República Democrática de Timor-Leste"]
[630,"PRI","PR","(ISO 3166-2)"," Porto Rico","PORTO RICO","Estado Libre Asociado de Puerto Rico ; Commonwealth of Puerto Rico"]
[634,"QAT","QA","(ISO 3166-2)"," Qatar","QATAR","دولة قطر (Dawlat Qatar)"]
[638,"REU","RE","(ISO 3166-2)"," La Réunion","RÉUNION","La Réunion"]
[642,"ROU","RO","(ISO 3166-2)"," Roumanie","ROUMANIE","România"]
[643,"RUS","RU","(ISO 3166-2)"," Russie","RUSSIE, FÉDÉRATION DE","Российская Федерация -Rossiiskaïa Fédératsiya"]
[646,"RWA","RW","(ISO 3166-2)"," Rwanda","RWANDA","Repubulika y'u Rwanda ; République Rwandaise"]
[652,"BLM","BL","(ISO 3166-2)"," Saint-Barthélemy","SAINT-BARTHÉLEMY"]
[654,"SHN","SH","(ISO 3166-2)"," Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha","SAINTE-HÉLÈNE, ASCENSION ET TRISTAN DA CUNHA","Saint Helena"]
[659,"KNA","KN","(ISO 3166-2)"," Saint-Christophe-et-Niévès","SAINT-KITTS-ET-NEVIS"]
[660,"AIA","AI","ISO 3166-2:AI"," Anguilla","ANGUILLA","Anguilla"]
[662,"LCA","LC","(ISO 3166-2)"," Sainte-Lucie","SAINTE-LUCIE","Commonwealth of Saint Lucia"]
[663,"MAF","MF","(ISO 3166-2)"," Saint-Martin","SAINT-MARTIN (PARTIE FRANÇAISE)"]
[666,"SPM","PM","(ISO 3166-2)"," Saint-Pierre-et-Miquelon","SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON"]
[670,"VCT","VC","(ISO 3166-2)"," Saint-Vincent-et-les Grenadines","SAINT-VINCENT-ET-LES-GRENADINES","Saint Vincent and the Grenadines"]
[674,"SMR","SM","(ISO 3166-2)"," Saint-Marin","SAINT-MARIN","San Marino"]
[678,"STP","ST","(ISO 3166-2)"," Sao Tomé-et-Principe","SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE","República Democrática de São Tomé e Príncipe"]
[682,"SAU","SA","ISO 3166-2:SA"," Arabie saoudite","ARABIE SAOUDITE","المملكة العربية السعودية (Mamlakah al `Arabiyahas Su`udiyah)"]
[686,"SEN","SN","(ISO 3166-2)"," Sénégal","SÉNÉGAL","République du Sénégal"]
[688,"SRB","RS","(ISO 3166-2)"," Serbie","SERBIE","Република Србија ; Republika Srbija"]
[690,"SYC","SC","(ISO 3166-2)"," Seychelles","SEYCHELLES","Repiblik Sesel ; Republic of Seychelles ; République des Seychelles"]
[694,"SLE","SL","(ISO 3166-2)"," Sierra Leone","SIERRA LEONE","Sierra Leone"]
[702,"SGP","SG","(ISO 3166-2)"," Singapour","SINGAPOUR","Republic of Singapore (anglais), Republik Singapura (malais), Cingkappūrā Kudiyaracu (tamoul), Xīnjīapō Gònghégúo (chinois)"]
[703,"SVK","SK","(ISO 3166-2)"," Slovaquie","SLOVAQUIE","Slovenská republika (République slovaque)"]
[704,"VNM","VN","(ISO 3166-2)"," Viêt Nam","VIET NAM","Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ; la République socialiste du Viet Nam"]
[705,"SVN","SI","(ISO 3166-2)"," Slovénie","SLOVÉNIE","Republika Slovenija (République de Slovénie)"]
[706,"SOM","SO","(ISO 3166-2)"," Somalie","SOMALIE","la République fédérale de Somalie ; Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ; جمهورية الصومال الفدرالية ; the Federal Republic of Somalia"]
[710,"ZAF","ZA","ISO 3166-2:ZA"," Afrique du Sud","AFRIQUE DU SUD","Republic of South Africa ; Republiek van Suid-Afrika ; IRiphabliki yaseMzantsi Afrika ; IRiphabliki yaseNingizimu Afrika ; IRiphabliki yeSewula Afrika ; (République d'Afrique du Sud)"]
[716,"ZWE","ZW","(ISO 3166-2)"," Zimbabwe","ZIMBABWE","Republic of Zimbabwe"]
[724,"ESP","ES","ISO 3166-2:ES"," Espagne","ESPAGNE","España"]
[728,"SSD","SS","(ISO 3166-2)"," Soudan du Sud","SOUDAN DU SUD","Republic of South Sudan"]
[729,"SDN","SD","(ISO 3166-2)"," Soudan","SOUDAN","Jumhuriyat al-Sudan ; جمهورية السودان"]
[732,"ESH","EH","(ISO 3166-2)"," République arabe sahraouie démocratique","SAHARA OCCIDENTAL"]
[740,"SUR","SR","(ISO 3166-2)"," Suriname","SURINAME","Republiek Suriname"]
[744,"SJM","SJ","(ISO 3166-2)"," Svalbard et ile Jan Mayen","SVALBARD ET ÎLE JAN MAYEN","Svalbard og Jan Mayen"]
[748,"SWZ","SZ","(ISO 3166-2)"," Swaziland","SWAZILAND","Umbuso we Swatini ; Kingdom of Swaziland"]
[752,"SWE","SE","(ISO 3166-2)"," Suède","SUÈDE","Sverige"]
[756,"CHE","CH","(ISO 3166-2)"," Suisse","SUISSE","Confœderatio Helvetica ; Schweizerische Eidgenossenschaft ; Confédération suisse ; Confederazione Svizzera ; Confederaziun svizra ;"]
[760,"SYR","SY","(ISO 3166-2)"," Syrie","SYRIENNE, RÉPUBLIQUE ARABE","الجمهوريّة العربيّة السّوريّة (Al-Jumhūriyyah al-‘Arabīyyah as-Sūriyyah)"]
[762,"TJK","TJ","(ISO 3166-2)"," Tadjikistan","TADJIKISTAN","Ҷумҳурии Тоҷикистон (Jumhurii Tojikiston) ; Респу́блика Таджикиста́н (Respúblika Tadshikistán)"]
[764,"THA","TH","(ISO 3166-2)"," Thaïlande","THAÏLANDE","ราชอาณาจักรไทย (Ratcha Anachak Thai)"]
[768,"TGO","TG","(ISO 3166-2)"," Togo","TOGO","République togolaise"]
[772,"TKL","TK","(ISO 3166-2)"," Tokelau","TOKELAU","Tokelau"]
[776,"TON","TO","(ISO 3166-2)"," Tonga","TONGA","Pule'anga Fakatu'i 'o Tonga ; Kingdom of Tonga"]
[780,"TTO","TT","(ISO 3166-2)"," Trinité-et-Tobago","TRINITÉ-ET-TOBAGO","Republic of Trinidad and Tobago"]
[784,"ARE","AE","ISO 3166-2:AE"," Émirats arabes unis","ÉMIRATS ARABES UNIS","دولة الإمارات العربيّة المتّحدة (al-ʾImārāt al-ʿArabiyyat al-Muttaḥida)"]
[788,"TUN","TN","(ISO 3166-2)"," Tunisie","TUNISIE","الجمهورية التونسية (al-Jumhūriyya at-Tūnisiyya)"]
[792,"TUR","TR","(ISO 3166-2)"," Turquie","TURQUIE","Türkiye Cumhuriyeti"]
[795,"TKM","TM","(ISO 3166-2)"," Turkménistan","TURKMÉNISTAN","Türkmenistan Respublikasy ; Республика Туркменистан (Respublika Turkmenistan)"]
[796,"TCA","TC","(ISO 3166-2)"," Îles Turks-et-Caïcos","TURKS ET CAÏQUES, ÎLES","Turks-and-Caicos"]
[798,"TUV","TV","(ISO 3166-2)"," Tuvalu","TUVALU","Tuvalu ; State of Tuvalu"]
[800,"UGA","UG","(ISO 3166-2)"," Ouganda","OUGANDA","Republic of Uganda ; Jamhuri ya Uganda"]
[804,"UKR","UA","(ISO 3166-2)"," Ukraine","UKRAINE","Украïна (Ukraïna)"]
[807,"MKD","MK","(ISO 3166-2)"," République de Macédoine (pays)","MACÉDOINE, L'EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE","Република Македонија"]
[818,"EGY","EG","ISO 3166-2:EG"," Égypte","ÉGYPTE","جمهوريّة مصر العربيّة,"]
[null,null,null,null,null,null,"Gumhuriyyat Miṣr al-ʿArabiyyah,"]
[null,null,null,null,null,null,"(République arabe d’Égypte)"]
[826,"GBR","GB","(ISO 3166-2)"," Royaume-Uni","ROYAUME-UNI","United Kingdom"]
[831,"GGY","GG","(ISO 3166-2)"," Guernesey","GUERNESEY","Guernsey"]
[832,"JEY","JE","(ISO 3166-2)"," Jersey","JERSEY","Bailiwick of Jersey, Bailliage de Jersey"]
[833,"IMN","IM","(ISO 3166-2)"," Île de Man","ÎLE DE MAN","Isle of Man"]
[834,"TZA","TZ","(ISO 3166-2)"," Tanzanie","TANZANIE, RÉPUBLIQUE UNIE DE","United Republic of Tanzania ; Jamhuri ya Muungano wa Tanzania"]
[840,"USA","US","ISO 3166-2:US"," États-Unis","ÉTATS-UNIS","United States of America (USA) ; (États-Unis d'Amérique)"]
[850,"VIR","VI","(ISO 3166-2)"," Îles Vierges des États-Unis","ÎLES VIERGES DES ÉTATS-UNIS","US Virgin Islands"]
[854,"BFA","BF","ISO 3166-2:BF"," Burkina Faso","BURKINA FASO","Burkina Faso"]
[858,"URY","UY","(ISO 3166-2)"," Uruguay","URUGUAY","República Oriental del Uruguay"]
[860,"UZB","UZ","(ISO 3166-2)"," Ouzbékistan","OUZBÉKISTAN","O'zbekiston Respublikasi"]
[862,"VEN","VE","(ISO 3166-2)"," Venezuela","VENEZUELA, RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU","República Bolivariana de Venezuela"]
[876,"WLF","WF","(ISO 3166-2)"," Wallis-et-Futuna","WALLIS-ET-FUTUNA","Wallis-et-Futuna"]
[882,"WSM","WS","(ISO 3166-2)"," Samoa","SAMOA","Malo Sa'oloto Tuto'atasi o Samoa ; Independent State of Samoa"]
[887,"YEM","YE","(ISO 3166-2)"," Yémen","YÉMEN","ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﯾّﺔ اليمنية"]
[894,"ZMB","ZM","(ISO 3166-2)"," Zambie","ZAMBIE","Republic of Zambia"]

{"sheet":"Grandeurs","index":5,"n_rows":8,"n_cols":2,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Grandeur de base","Symbole de la dimension"]
["longueur","L"]
["masse","M"]
["temps","T"]
["courant électrique","I"]
["température thermodynamique","Θ"]
["quantité de matière","N"]
["intensité lumineuse","J"]

{"sheet":"Feuil1","index":6,"n_rows":16,"n_cols":2,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[null,"Liste objets génériques sol"]
[null,"Plancher en bois - ouvrage"]
[]
[null,"Parquet collé - Ouvrage"]
[null,"Parquet posé flottant"]
[null,"Parquet à clouer - ouvrage"]
[null,"Plancher surélevé à libre accès"]
[null,"Chape ou dalle"]
[null,"Revêtement de sol coulé"]
[null,"Sous-couche isolante"]
[null,"Revêtement de sol scellé"]
[null,"Revêtement de sol céramique"]
[null,"Revêtement de sol PVC"]
[null,"Revêtement de sol textile"]

{"sheet":"Remarques","index":7,"n_rows":11,"n_cols":1,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Parquet collé - Ouvrage"]
["Parquet posé flottant"]
["Parquet à clouer - ouvrage"]
["Plancher surélevé à libre accès"]
["Chape ou dalle"]
["Revêtement de sol coulé"]
["Sous-couche isolante"]
["Revêtement de sol scellé"]
["Revêtement de sol céramique"]
["Revêtement de sol PVC"]
["Revêtement de sol textile"]